**Obrazac 5.1. – Grupa 1. STOLAC - TIP SAMBA (ILI JEDNAKOVRIJEDAN)**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Postupak nabave: Uredski namještaj

Grupa 1. STOLAC - TIP SAMBA ili jednakovrijedan

Evidencijski broj: E-JN-9/2017

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(upisati naziv ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata, adresa, OIB)*

osigurava minimalne tehničke karakteristike:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | **UVJETI ISPUNJENI****(DA/NE)** | **PONUĐENO - TIP** | **BILJEŠKE, NAPOMENE, REFERENCE NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU** | **OCJENA****(DA/NE)** |
|  |
| **Dimenzije: ukupna visina: 880 mm, visina sjedišta: 450 mm, ukupna širina: 600 mm, ukupna dubina: 550 mm. Boja: crna** |  |  |  |  |
| **Stolica ima sjedište i naslon izvedeno iz jednog dijela sa rukonaslonima izvedenim tako da su sastavni dio konstrukcije** |  |  |  |  |
| **Naslon stolice: Sastoji se od drvene jezgre na koju je aplicirana visokokvalitetna poliuretanska pjena minimalne gustoće 25 kg/m3, te minimalne visine od poda 880 mm , naslon ergonomski oblikovan i presvučen visokokvalitetnom tkaninom.** |  |  |  |  |
| **Sjedište stolice: sastoji se od drvene jezgre na koju je aplicirana visokokvalitetna poliuretanska pjena minimalne gustoće 25 kg/m3 , sjedište presvučeno visokokvalitetnom tkaninom , koja ima izdržljivost min. 160.000 ciklusa dokazivo certifikatima Europske norme BS EN 12947 i koja ima atest BS EN 1021 -2:2007 na negorivost.** |  |  |  |  |
| **Konstrukcija stolca: izvedena na četiri noge od savijenih čeličnih cijevi završne obrade. Stražnja noga spojena na prednju nogu ispod sjedišta V izvedbom, zadnje noge kružnog presjeka, prednje ovalnog presjeka** |  |  |  |  |
| **Rukonasloni: sastavni dio konstrukcije stolice sa prednje strane zaobljeni, sa gornje strane rukonaslona drveni oslonac na mjestu za odmor ruku.** |  |  |  |  |
| **Kvaliteta materijala je u skladu sa izvještajem o ispitivanju PN-EN 13761 , PN-EN 1 728,PN-EN 1 5373, PN- EN 1022, otpornosti površine i izdržljivost tkanine na 160,000 ciklusa certifikatima Europske norme BS EN 12947 i koja ima atest BS EN 1021 -2:2007 na negorivost** |  |  |  |  |

Jamstvo: 12 mjeseci

Ukoliko odabrani ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod isto mora dokazati katalogom i tehničkom specifikacijom uz ponudu kojom se potvrđuje karakteristike traženih predmeta nabave.

Odabrani ponuditelj se obavezuje, ako to naručitelj zahtijeva, u roku od 3 dana od dana traženja dostaviti uzorak ponuđenog jednakovrijednog proizvoda.

 M.P.

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)*