**Obrazac 5.1. – Grupa 4. - RADNI STOL**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Postupak nabave: Uredski namještaj

Grupa 1. RADNI STOL

Evidencijski broj: E-JN-9/2017

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(upisati naziv ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata, adresa, OIB)*

osigurava minimalne tehničke karakteristike:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | **UVJETI ISPUNJENI****(DA/NE)** | **PONUĐENO** | **BILJEŠKE, NAPOMENE, REFERENCE NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU** | **OCJENA****(DA/NE)** |
| **Dim.160x80x72-75 cm., Radna ploča izvedena od OPL.iverice deblj.25 mm. Rubovi ABS deblj.2 mm.dezen-trešnja.**  |  |  |  |  |
| **U radnu ploču ugrađena jedna PVC rozeta za mogućnost provoda kablova na radnu ploču.**  |  |  |  |  |
| **Metalna podkonstrukcija,noge "T"oblika, sa kanalom za provođenje kablova.**  |  |  |  |  |
| **Veznik metalni "U"oblika sa mogućnošću provođenja kablova.**  |  |  |  |  |
| **Noge sa vijcima za mikroregulaciju.**  |  |  |  |  |
| **Površinska obrada metala: elektrostatski plastificirano u RAL-9006** |  |  |  |  |

Jamstvo: 12 mjeseci

 M.P.

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)*